[Macros]
Module="B767pedestal.GAU"
1=VHF R=RX3750*Xa1cc
2=MKR=RX3720*Xa1cc
3=L ILS=RX3690*Xa1cc
4=C ILS=RX36c0*Xa1cc
5=R ILS=RX36f0*Xa1cc
6=L ADF=RX35a0*Xa1cc
7=R ADF=RX35d0*X51cc
8=L VOR=RX3660*Xa1cc
9=R VOR=RX3630*Xa1cc
10=L HF MINUS=RX32d0*X8bcc
11=L HF PLUS=RX3280*Xa1cc
12=R HF MINUS=RX3320*X8bcc
13=R HF PLUS=RX3370*Xa1cc
14=PA MINUS=RX33c0*X8bcc
15=PA PLUS=RX3410*Xa1cc
16=CAB MINUS=RX3460*X8bcc
17=CAB PLUS=RX34b0*Xa1cc
18=INT MINUS=RX3500*X8bcc
19=INT PLUS=RX3550*Xa1cc
Module1="B767warn.GAU"
20=INHIBIT=R1:X1100*X55cc
